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Teil B: Nicht bemaßte Bohrungen 6x Ø4,2
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TR4 optimal ausrichten, Lochabstand 46





Hauptplatine schaltungsgünstig ausrichten


























































































































folgende Bohrungen nachträglich einbringen:


- 2x Ø3,2 Hauptplatine


- 2x Ø3,2 Netzteilplatine; diese schaltungsgünstig ausrichten


- 2x Ø4,2 TR3


- 2x Ø3,2 Potiträger


- Ø3,2 für alle Röhrenfassungen und Lautsprecherbuchse


- 2x Ø4,2 TR2
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 Chassis AA1164 Ansicht von innen




































































Gitarrenverstärker
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