Bezeichnung
Wert

Best. Nr.

Bezugsquelle

Widerstände

R1

100K Stereopoti
P6S-LOG 100K 
Reichelt

R2, 18

1,00M

Metall 1,00M

Reichelt

R3, 19

2,7K

Metall 2,70K

Reichelt

R4, 20

100K

Metall 100K

Reichelt

R5, 17, 21, 33
470K

Metall 470K

Reichelt

R6, 22

4,7K

Metall 4,70K

Reichelt

R7, 23

22K/2W

2W Metal 22K
Reichelt

R8, 9, 24, 25

68 Ohm/5W

40 19 94-93

Conrad

R10, 26

15,0K

Metall 15,0K

Reichelt

R11, 27

10,0K

Metall 10,0K

Reichelt

R12, 28

51 Ohm/5W

5W axial 51

Reichelt

R13, 29

150K

Metall 150K

Reichelt

R14, 30

250K Trimmer
43 09 00-93

Conrad

R15, 31

1,0K

Metall 1,00K

Reichelt

R16, 32

1,3M

Metall 1,30M

Reichelt

R34

470K/2W

2W Metall 470K
Reichelt

R35

22K

Metall 22,0K

Reichelt

R36, 37

150 Ohm

Metall 150

Reichelt

R38

560 Ohm

Metall 560

Reichelt

Kondensatoren

C1, 7

220nF/400V=
50 13 83-93

Conrad

C2, 8

100nF/400V=
50 13 58-93

Conrad

C3, 9, 14

47µF/350V=

RAD 47/350
Reichelt

C4, 10

100µF/63V=

RAD 105 100/63
Reichelt

C5, 11

47nF/630V=

MKS-4 47n

Reichelt

C6, 12

100nF/63V=

MKS-2 100n

Reichelt

C13

330µF/400V =
44 59 94-93

Conrad

C17, 18

100µF/400V =
44 59 53-93

Conrad

Dioden

D1, 4

Z- Diode 15V/1,3W
ZD 15

Reichelt

D2, 3, 5, 6

1N4148/100V
1N4148

Reichelt

D7, 8, 9, 10

1N4007/1000V
1N4007

Reichelt

D11, 12 ,13

Z- Diode 91V/1,3W
ZD 91

Reichelt

D14

LED (nach Wunsch)

D15

1N4001/50V

1N4001

Reichelt

Transistoren

T1, 2

N-Mosfet 500V/5,5A
IRF 840

Reichelt

Röhren/ Sockel

V1

ECC83

ECC83 SU

www.die-wuestens.de

V2, 4

KT88

KT88 Sovtek (Matched)
www.btb-elektronik.de

V3, 5

EM80

EM80 SU

www.die-wuestens.de

3x Fassung

Noval/17,5mm
FAS020

www.die-wuestens.de

2x Fassung

Oktal/Chassis
Oktal-1 Draht fester Ring 
www.btb-elektronik.de

Trafo/ Übertrager

Aü 1, 2

Übertrager 2,5K
KT88 High End M102a
www.tubeland.de

Tr 3

Netztrafo

NT6 für 2x KT88
www.tubeland.de



Sonstiges

F1

Sicherung 5x20/1A
TRÄGE 1,0 A
Reichelt

F2

Sicherung 5x20/0,63A
TRÄGE 0,5 A
Reichelt

F3

Sicherung 5x20/3,15A
TRÄGE 5,0 A
Reichelt

4x 

Sicherungshalter
PL 120000

Reichelt

X1, 3

Anschlussklem. 4x
AKL 101-04

Reichelt

X2, 4, 5, 6

Anschlussklem. 2x
AKL 101-02

Reichelt

T1, 2

Kühlkörper

V PR32/38,1

Reichelt

T1, 2

Isolierscheibe
Glimmer TO 220
Reichelt

T1, 2

Isolierbuchse

IB 2

Reichelt

Die Novalfassungen sind auf der Lötseite zu bestücken!

Die Ringe der Oktalfassungen sind für den Einbau zu drehen!

Die Platine hat eine Größe von 240x100mm. Das Basismaterial muss unbedingt aus Epoxyd

bestehen!

