		

		Typ


		Studio 5FR


		Studio 5M


		Classic 8/50


		Studio 8M


		Classic 10/70


		Classic 10/100


		Studio 10M


		Classic 12/70


		Classic 12/85


		Classic 12/100


		Classic 12/100CT


		Classic 12/150


		Classic 12/150c


		Studio 12B


		Studio 12L


		Classic 15/100


		Classic 15/150


		Studio 15B


		Studio 15L


		Classic 15/300


		Colossus 15 Bass


		Colossus 15 XB


		Classic 18/300


		Colossus 18 Bass


		Colossus 18 XB


		Colossus 24 Bass



		Durchmesser

(Zoll)

5

5

8

8

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

18

18

18

24

	Belastbarkeit

Watt RMS

35W

50W

50W

100W

70W

100W

200W

70W

85W

100W

100W

150W

150W

200W

200W

100W

150W

200W

200W

300W

400W

600W

300W

400W

600W

400W

	Impedanz

Ohm

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

	SPL(dB)

1W/1m

93

100

98

101

100

100

102

101

104

101

101

101

101

100

102

100

102

102

104

101

99

99

98

99

100

101

	Res.Freq.

Fs (Hz)

43

97

94

81

88

75

73

76

64

67

52

74

57

47

49

68

59

45

45

51

39

36

30

35

30

15

	Äq. Volumen

VAS (Liter)

24,08

5,67

26,06

7,08

116,15

77,91

27,2

34

75,92

58,08

80,17

37,11

73,94

144,2

120,97

436,28

258,09

116,15

190,09

90,94

122,1

126,92

444,21

209,08

304,26

1031,21

	Güte

Qts

0,27

0,314

0,64

0,4

0,52

0,34

0,34

0,75

0,45

0,45

0,36

0,56

0,42

0,28

0,24

0,77

0,68

0,44

0,34

0,36

0,31

0,36

0,38

0,36

0,29

0,48
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[Home] [Bauformen] [Parameter  A-Z] [Parameter  selber messen] [Links] [Aufstellung] [Pflege] 


	Auslenkung

Xmax (mm)

6,35

6,35

?

9,525

?

?

11,0998

?

?

?

?

?

?

11,176

11,176

?

?

11,176

11,176

?

11,684

14,2748

?

14,2748

14,2748

18,796




