Den Transformator kraft-ТПР-1067.

 Der Transformator kraft-ТПР-1067 ist für die Nutzung in гитарных/gitarnyh /ламповых /lampovyh/die Verstärker c двухтактным von der Abgabekaskade auf den Lampen 6П3С-Е, 6L6 oder die Analoga (nach einer Lampe in jeder Schulter) mit der Anodenanstrengung(Anodenspannung) etwa 380V vorbestimmt. Es gibt die Wickeln für eine Ernährung der Anodenketten, der Ketten der Absetzung(Verschiebung) der Abgabelampen, der Heizapparate der Abgabelampen, der Heizapparate der Lampen des vorläufigen(vorhergehenden) Verstärkers (2 Staaten. 12AX7 oder die Analoga, sind die beiden Hälften des Heizapparats parallel) aufgenommen(eingeschlossen). Der Transformator ist für die kombo-Verstärker GTA-40R entwickelt. 

Für die Herstellung des Transformators wird магнитопровод ШЛ25*25 verwendet. Den Transformator werden von der Schelle(Streifen) mit vier Öffnungen für die Befestigung zum Fahrgestell zusammenziehen.  
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Die Nummer 
Die Nummern  
Die Zahl 
Durchmesser 
Spannung 
Spannung 
Der Strom 

des Wickelns
der Schlussfolgerungen(Ausgaben)
der Windungen
Der Leitungen 
Unbelastet 
Unter Belastung
der Belastung 

 
 
 
mm
(Leerlauf),in V
, in V
 In A

I
1-3-4
1078 mit der Ableitung von 1031 
0.56
Das Netz  220V / 230V  50Hz
 

Э
16
1 Schicht die Windung zur Windung 
0.355
 
Den Bildschirm 
 

II
7-8-9
1622 mit der Ableitung von 810 
0.355
173/173.3
160
 

III
14-15
32
0.6
6.8
6.3
0.7

IV
12-13
32
1
6.8
6.3
2

V
10-11
200
0.14
42.7
40
0.03
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