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12AX7 = ECC83 ( 5751





TR1	TT: 	Hammond 372BX, 2x 300V, 98VA, € 74,60


		oder 370DX (2x 275V, 86VA, € 87,80)


	TAD:	[6452L] € 139,50


	Weber:	W025130EU, $ 54,00 + Shipment


	Mercury:	FDP-20/240





TR2	TT:	Hammond 1750E = Fender 125A10B / 02292B, 8K( - 8(, 15Watt, € 34,00


		oder Hammond 1750H / 022640, 6,6K( - 8(, 20Watt,  € 34,00


		oder Fender 125A1A / 041318, 6,6K( - 8(, 20Watt, € 19,50


	TAD:	[1839] € 79,00


	Weber:	W041318, 6,6K( - 8(, $ 26,00 + Shipment


	Mercury:	FTDO-59M





Welches der Systeme von Rö1 als aktive Eingangsröhre genutzt werden soll, und davon abhängig, welcher der beiden Regler als Volume- und Color-Regler fungieren soll, ist durch Probieren zu ermitteln.


An 2 liegt im Original der „Normal“-Eingang und an 7 „Bright“.
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