5e3  mit Hammond 372BX und Sovtek 5Y3GT

PIN 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 


12AY7 
12AX7 
6V6GT

 6V6GT 
5Y3GT 


1 

123 

160 

22,4 

22,4. 
2 

0 

0.2 

6.6 AC 
6.6 AC 
4,2 AC 
3 

2,0

1,22

 336

336 
4 

6,6 AC 
6,6 AC

 347.4 


638 AC 
5 

6.7 AC 
6.7 AC 
17.2 

17 
6 

134 

223.4 





697 AC 
7 

0 

18 

6,6 AC 
6,6 AC 
8 

1,98 

47 

22,4 

22,4 

4,2 AC 
9 

6.6 AC 
6.6 AC 
Board B+ #1 369 am standby switch output 
Board B+ #2 338 am 4.7 kOhm power resistor output 
Board B+ #3 248 am 22kOhm resistor output
